附件1

门禁、监控等智能化设备配件清单
	序号
	配件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注说明

	1
	监控摄像头
	监控摄像头
	1
	个
	枪机/半球

	2
	监控摄像头电源
	12V-2A
	1
	个
	枪机/半球通用

	3
	监控支架
	鸭嘴支架/壁装
	1
	个
	枪机通用

	4
	监控支架
	半球吸顶支架
	1
	个
	半球专用

	5
	防水箱
	200 300 100
	1
	个
	室外设备箱

	6
	硬盘
	监控级 4TB
	1
	块
	录像机专用

	7
	硬盘
	监控级 6TB
	1
	块
	录像机专用

	8
	硬盘
	监控级 8TB
	1
	块
	录像机专用

	9
	交换机电源
	5V/9V/12V
	1
	个
	交换机适配

	10
	配件
	机械壁挂架
	1
	个
	显示屏专用

	11
	电源线
	RVV2*1.0 100m
	1
	卷
	供电常用

	12
	电源线
	RVV2*0.75 100m
	1
	卷
	供电常用

	13
	线管/线槽
	PVC20 / PVC25
	1
	米
	布线保护

	14
	电动门电机
	输入电压‌：AC220V ±10%/50Hz（单相）或 AC 380V（三相，用于重型门）；电机功率：常见为150W - 750W‌，轻型玻璃门多用 150W-300W，重型金属门可达 550W-750W；输出扭矩‌：10N·m - 25N·m（取决于减速比与门重适配）；开门速度‌：可调，通常范围‌6m/min-18m/min；最大门扇重量‌：单扇门支持80kg-200kg（双轨平移门可达400kg）；防护等级‌：多数工业级电机达到IP54 - IP65（防尘防水）；噪音水平‌：<45dB（静音设计款）；控制方式‌：支持雷达感应、微波感应、刷卡、遥控及智能联网控制。
	1
	台
	

	15
	电动门控制器
	电源电压:AC1 1 0-220V±10%,50/60Hz；额定功率:65W；开口宽度双开平滑门:650~1250mm单开平滑门:750~1600mm门扇重量；双开平滑门:最大2x125kg单开平滑门:最大lx150kg门扇运动速度开门速度:150~460mm/s关门速度:130~460mm/s环境条件；温度范围:-20°C~+50°C；湿度范围:〈相对湿度85%
	1
	套
	

	16
	电动门皮带
	加厚韧性橡胶材质，带动拉力强，不易拉断。
	1
	卷
	

	17
	
面部识别门门禁终端
	7英寸触摸屏，用户容量10000个，30万条记录容量；通讯方式TCP/IP、U盘（选配WiFi）；可视对讲、IP65.高级门禁、无线门铃、记录查询。
	1
	个
	

	18
	多光谱智能人脸识别终端
	5英寸高清触摸屏；面部容量10000张，卡容量10000张，10万条记录容量；通讯方式TCP/IP、选配WiFi；双目摄像头、支持口罩识别、IP66防护等级、组合验证；门磁、反潜、报警、出门开关、多种验证方式Wiegand in/out。
	1
	个
	

	19
	非接触式混合生物识别终端
	4英寸触摸屏；用户容量1000个，10万条记录容量；通讯方式TCP/IP（选配WiFi）；口罩检测功能、SSR报表功能、U盘功能、喇叭响铃、高级门禁、韦根输入输出。
	1
	个
	

	20
	指纹门禁一体机
	指纹容量：有1500指纹；记录容量10万笔，支持485 ,USB，TCP/IP下载；提供多种语言的门禁考勤管理软件；识别方式：指纹， 密码，任意组合；128*64点阵LCD黄背光，白字；微根26/34信号输出；可当读头用。
	1
	个
	

	21
	金属ID门禁一体机
	卡容量500张，刷卡带密码，无显示屏、无记录、简单控制开关门
	1
	个
	

	22
	磁力锁
	吸合力：280kg（静态直线）；电压DC12V\DC24V，电流：480mA\240mA；明装，状态指示灯，断电开锁。
	1
	个
	

	23
	双联磁力锁
	锁体尺寸：长500x宽47x高25(mm)，吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm)，最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力；信号输出：干接点输出，最大承受率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出；LED显示：红灯(开门状态)。　
	1
	个
	

	24
	ZL型支架
	280KG ZL型磁力锁专用多功能支架；特种合金铝材，闪银喷沙；
外观尺寸：Z型:长180mm*宽50mm*高50mm*厚4mm(等边型材)；L型:长250mm*宽47mm*高28mm*厚4mm(等边型材)。
	1
	个
	

	25
	U型支架
	280KG磁力锁U型夹，玻璃门专用支架
	1
	个
	

	26
	灵性锁
	电机控制锁舌的伸缩，没有噪音，比静音锁还要好无需辨别开门方向，左右内外开门，误开锁或开锁后无人进出，5S后会自动锁闭。
	1
	个
	

	27
	闭门器
	适合门种 25-45公斤；可调速度闭门段 180°-20°；可调力度闭门段  20°-0°。
	1
	个
	

	28
	闭门器
	称重45-65KG，最大门宽0.5-1（m）安装尺寸:126x19mm，优质压铸铝合金机体，精密油封，防止漏油。
	1
	个
	

	29
	电源
	220VAC输入，12VDC输出 ，带延时调节功能，可外接电池，5A变压器， 安装简易、接线方便，防潮设计可接NO、NC各类电锁。
	1
	个
	

	30
	电源
	220VAC输入，12VDC输出 ，带延时调节功能，带蓄电池，3A变压器，安装简易、接线方便，防潮设计可接NO、NC各类电锁。
	1
	个
	

	31
	电插锁
	特别适用于180开的玻璃内含门
安全类型：通电上锁、断电开锁
	1
	个
	

	32
	出门开关
	86盒塑料开关
	1
	个
	


