附件2：
宁德市便携式数字宽带监测接收机新建
项目技术参数和功能要求
一、项目概述
根据宁德无线电管理工作发展的需要，采购人计划通过公开招标的方式购置宁德市便携式数字宽带监测接收机系统。
二、技术参数和功能要求
宁德市便携式数字宽带监测接收机系统主要包括便携式数字宽带监测接收机和手持式方向性天线，具体技术参数和功能要求见下表：
（一）项目基本要求
该项目购置1套便携式数字宽带监测接收机系统，该系统由便携式数字宽带监测接收机和手持式方向性天线（含扩频组件）组成。便携式数字宽带监测接收机需符合《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》及其修订征求意见稿中对二类便携式接收机的指标和功能要求，手持式方向性天线频率覆盖范围不低于3MHz-30GHz（可分段实现）。系统应具备4小时以上连续工作能力，至少配备两个电池（一主一备）、便携包、电池充电器、运输箱等必要基础配套附件。
（二）技术指标要求

	序号
	货物名称
	技术要求
	数量

	1
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]便携式数字宽带监测接收机
	★（1）监测频率范围：30～8000 MHz；
★（2）实时中频带宽：≥20MHz；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]★（3）监测灵敏度：≤-110dBm（FFM模式），
≤-100dBm（PSCAN模式）；
（4）解调灵敏度：≤-105dBm（调频20dB SINAD），
≤-110dBm（调幅12dB SINAD）；
（5）频率稳定度（0℃～45℃）：≤±1×10-6；
★（6）扫描速度（25 kHz步进）：≥20GHz/s；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]★（7）二阶截断点：≥40dBm（30-8000MHz）（低失真模式）；
（8）三阶截断点：≥10dBm（30-8000MHz）（低失真模式）；
（9）调制测量能力：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等；
（10）设备具备自检功能，可手动或自动插入衰减防止接收机过载；
（11）内置电池工作时间：不小于4小时。
（12）配套便携式软携带包以及外场测试套件（含胸带和防雨罩等）。
	1

	2
	手持式方向性天线1
	（1）频率范围：不低于3～8000 MHz，内置低噪声放大器，分段实现（自动识别天线模块）；
（2）极化方式：垂直/水平极化（自动识别）；
（3）输入阻抗：50Ω； 
（4）射频输出：N型连接器；
（5）VSWR：<3.5；
（6）天线内置GPS和电子罗盘模块；
（7）电子罗盘可用数据：方位和仰角；
（8）可切换有源无源模式；
（9）单付天线操作重量：不大于1kg；
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]（10）配套便携式软携带包，用于天线安放及携带。
	1

	3
	手持式方向性天线2
	（1）频率范围：不低于8～18GHz ，内置低噪声放大器，带有下变频器，不再分段实现（自动识别天线模块）；
（2）极化方式：垂直/水平极化（自动识别）；
（3）输入阻抗：50Ω； 
（4）射频输出：N型连接器；
（5）VSWR：<3.5；
（6）天线内置GPS和电子罗盘模块；
（7）电子罗盘可用数据：方位和仰角；
（8）可切换有源无源模式；
（9）单付天线操作重量：不大于1.5kg；
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]（10）配套便携式软携带包，用于天线安放及携带。
	1

	4
	手持式方向性天线3
	（1）频率范围：不低于18～30GHz ，内置低噪声放大器，带有下变频器，不再分段实现（自动识别天线模块）；
（2）极化方式：线极化；
（3）输入阻抗：50Ω； 
（4）射频输出：N型连接器；
（5）VSWR：<3.0；
（6）天线内置GPS和电子罗盘模块；
（7）电子罗盘可用数据：方位和仰角；
（8）可切换有源无源模式；
（9）单付天线操作重量：不大于1.5kg；
（10）配套便携式软携带包，用于天线安放及携带。
	1

	备注：
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]★本表序号2、3、4天线属于序号1“便携式数字宽带监测接收机”配套附件，要求与便携式数字宽带监测接收机为同一品牌产品以保证整个系统正常使用。


（三）功能要求
（1）监测功能。固定频点监测、监听和频段扫描等监测功能；具备中频频谱分析、时域分析等功能，测量功能（包括频率测量、频差测量和带宽测量等）、信号搜索（能够自动进行多频段的扫描，每个频段可设置不同的监测参数和触发门限，扫描中能够显示触发的信号，能够设置免扫频率）。
（2）测向定位功能。可与手持式方向性天线配合使用，实现对近距离到中等距离的目标进行移动测向；结合测试位置的GPS信息，多次测试后能够在电子地图上进行交汇定位，定位结果可以显示在电子地图上。
（3）电平分布测量。在徒步或车载（有天窗的汽车）使用时，能够进行场强地域分布测量。
（4）显示功能。具有频谱、多彩频谱和瀑布图显示；在解调带宽内，可以自动将峰值点搬移到中心频点，即接收机频点；自动增益控制；峰值搜索，可在屏幕显示的频段范围内，左右选择峰值点，方便查找信号，支持最大保持峰值搜索和实时频谱峰值搜索；标记（MARKER），支持垂直标记、水平标记；多轨迹显示；支持常规、平均、最大保持、最小保持显示频谱信息。
（5）记录和回放功能。测量数据可存储于接收机内置或外置的存储介质；并支持导出文件和重放。
（6）控制和系统管理。具有LAN和USB控制和数据接口，可实现在设备上直接操作，也可通过LAN接口由外部系统软件进行远程操作；具有局域网管理、时间和日期设置等功能。具有GPS定位信息。支持电子地图显示。
（7）区别重叠信号和脉冲信号，应用多彩频谱区分开用常规方法(例如，频谱，最大保持，瀑布图)不能区分的重叠信号和脉冲信号。
（8）可在时域实时显示中频带宽范围的信号，可以在时域中显示幅度、瞬时频率或同时显示两者。
（9）监测接收机具备连接下变频模块的功能，可以通过连接下变频模块实现频率扩展至不低于30GHz。
三、验收条件
1.供应商应自合同签订之日起90日内交货并完成合同验收，120个自然日内完成竣工验收（初步和竣工验收合并进行）。
2.验收流程：
期次1：合同验收。中标人主要设备运抵采购人指定地点后，采购人与中标人双方依据《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》（闽工信函频管﹝2023）417号）相关要求及招标文件、合同等有关内容进行验收，对设备的数量、型号、基本质量进行到货点验，随同货物应提供出厂检验报告、设备质量合格证、具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电便携式接收机技术要求及频段无线电便携式接收机技术要求及测试方法》出具的本项目交付清单（含设备序列号）中所列便携式无线电监测接收机正式检测报告，检测费用由成交供应商承担。到货验收如果不合格，成交供应商进行为期15个日历日的整改后再次组织到货验收。再次到货验收不合格的，采购人有权解除采购合同，并要求成交供应商赔偿损失以及保留更换成交供应商或重新采购的权力，并将相关情况报相关行政主管部门处理。
2、期次2：竣工验收（初步和竣工验收合并进行）。合同验收后进行不少于15个自然日试运行，试运行无故障或已完成试运行整改工作（试运行期间若系统设备出现重大故障，如系统崩溃、招标文件及合同中列入的主要功能不能实现以及存在致使系统不能正常工作的缺陷，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延15个自然日。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理。），提交完备的项目竣工相关文档材料，交由采购人组织专家组进行竣工验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用，在此期间，进行安装、调试、集成、试运行直至终验结束所发生的一切费用由中标人承担。
四、售后服务期和售后服务要求
本次采购的产品竣工验收合格后需提供三年免费的原厂保修和技术服务。三年期满后提供成本价维护服务。质保期内，投标人应对设备硬件产品在24小时内提供维修或备用产品，使采购人能够正常使用。在质量保修期结束前1个月，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。
