微型升空监测系统购置项目

采购内容及要求

一、项目名称
微型升空监测系统购置
二、项目概况

本项目旨在通过购置微型升空监测系统，进一步完善厦门监测体系，增强空中监测能力，提升无线电频谱管控及干扰排查能力，保障重点区域和重要业务频率使用安全，

三、项目技术和功能要求

（一）基本要求

该系统购置1套微型升空监测系统，建设内容包括升空平台、监测测向载荷、配套监测测向软件、便携式监测天线以及配套附属设施。
（二）系统功能要求

无线电空中监测平台应具备频率扫描、监测测向、频谱测绘、频谱态势分析等功能。

（三）系统技术指标要求

监测频率范围：100MHz~6GHz；

测向频率范围：800MHz~6GHz；

测向体制：相关干涉仪；

测向精度：≤5°；

中频带宽：≥20MHz；

电平准确度：≤±3dB；

监测灵敏度：≤30dBuv/m；

测向灵敏度：≤35dBuv/m；

噪声系数：≤3dB；

载荷重量：≤180g

（四）具体功能要求
1.单频测量

通过对特定频点进行测量和分析识别，输出信号的强度和频谱信息。

2.频率扫描

通过对指定一个或多个频段，从开始频率到结束频率，按照设定的频率步进和中频带宽，逐点进行扫描测量，提供所测得信号强度和频谱。

3.单频测向

支持在空中对已知信号进行实时测向，通过测得的信号电平得到最大概率方位角，并在地图上绘制示向线，并支持单站多点交汇定位功能。

4.保护性监测
系统可提前将业务频段进行预设置，升空后一键对关注频段实时扫描，进行保护性监测。在空中路测过程中，可任意切换感兴趣的频点，实时查看当前信号变化情况，通过对各信号的变化情况也可判定信号的覆盖区域。

5.频谱测绘

支持在任务开始前在地图上选取监测区域，设定监测频段、飞行参数等，后续由无人机自动频谱测绘。能够实时观测到信号电平信息和飞行信息等。通过手动或者自动任务对信号进行空中监测，可查看实时轨迹点的信道电平分布，通过电平分布可快速掌握信号分布情况，以及覆盖区域范围，具备电平轨迹，可为干扰查处快速提供位置信息。

6.频谱态势分析

通过自动任务对设定的频率进行空中路测，通过软件对采集的数据结合地理位置信息进行分析，形成飞行轨迹电平分布以及信号态势分布，通过数据可查看所采集频段范围内所有信号的态势分析、位置信息等。

7.拍照取证

可利用无人机超清摄像、实时画面回传等功能对非法发射设备外观、位置等从空中进行拍照取证，为违法行为的查处提供支撑。

8.多视图工作模式

监测、测向系统均可在无人机屏幕遥控器上运行使用，监测数据支持无人机屏幕遥控器端和电脑或平板电脑端查看。

9.系统管理功能

为保证整个系统使用过程中对无人机状态、负载连接状态进行实时的反馈，在系统可查看无人机连接状态、图传链路和GPS状态等信息，以便操作者实时了解系统的工作状态。

10.便携式监测天线

（1）天线能够适配现有PR200监测接收机，频率范围：30～8000 MHz，内置低噪声放大器，可分段实现（自动识别天线模块），但最多不超过三段。单付天线操作重量：≤1kg。

（2）天线内置GPS和电子罗盘模块，电子罗盘可用数据：方位和仰角。

（3）可切换有源无源模式。极化方式：垂直/水平极化（自动识别）。

（五）系统配置清单

	序号
	项目名称
	数量（套）
	备注

	1
	多旋翼无人机
	1
	

	2
	监测载荷
	1
	

	3
	测向载荷
	1
	

	4
	监测测向软件
	1
	

	5
	便携式监测天线
	1
	

	6
	附属配套设备
	1
	


供应商需以配置清单为基础进行报价。其他诸如勘查、设计、施工、检测、测试、交通、运输、验收等所有配套费用均包含在投标总价中并摊入设备清单，不得单列。

四、项目其他要求
1.交货时间要求
合同签订后30个日历日内完成到货验收，到货验收后试运行不少于30个日历日，试运行结束（试运行无故障或已完成试运行整改工作）后开展竣工验收（合同、初步和竣工验收合并进行）。
2.履约验收方式

（1）到货验收

依据《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》（闽工信函频管﹝2023﹞417号）相关要求及招投标文件、合同等有关内容进行验收。验收小组由采购人、中标人的人员组成。全部货物到达中标人集成地（含检测场所）或采购人指定地点后，中标人和采购人一同对全部货物的数量、型号、基本质量进行到货点验。随同货物应提供供货证明、设备质量合格证、具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的本项目交付清单（含设备序列号）中所列微型升空监测系统测试报告，检测费用由中标人承担。

采购人有权委托具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构对部分功能和指标参数进行抽测，并以抽测结果是否合格作为是否进行验收的依据。测试验证、功能和指标参数抽测等性能测试费用由投标人承担，含在总价中。 

中标人按招标文件、合同等有关内容完成货物的安装和调试，中标人申请进行到货验收。

到货验收如果不合格，中标人进行为期15个日历日的整改后再次组织到货验收。再次到货验收不合格的，采购人有权解除采购合同，并要求中标人赔偿损失以及保留更换中标人或重新采购的权力，并将相关情况报相关行政主管部门处理。

（2） 竣工验收（合同、初步和竣工验收合并进行）：按照国家无线电管理（技术）机构规定及《福建省工业和信息化厅关于印发无线电基础和技术设施建设项目管理办法的通知》（闽工信函频管﹝2023﹞417号）要求，到货验收后，进行不少于30个日历日试运行。试运行无故障或已完成试运行整改工作，提交完备的项目竣工相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、拓扑图、施工效果图等）等材料，交由采购人组织专家组进行竣工验收。

（3） 各验收环节所涉及的费用，包含且不限于交通运输、安装、测试、专家评审等，均由中标人承担。

3.合同支付方式

（1）到货验收合格后，双方签署到货验收报告且中标人开具合同金额100%的正式发票给采购人，本项目为财政支付项目，采购人须遵守财政支付规定，按照合同按期及时付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%。

（2）竣工验收（合同、初步和竣工验收合并）合格后，双方签署竣工验收报告，本项目为财政支付项目，采购人须遵守财政支付规定，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%。
