附件

2024年度省级重点用能行业能效“领跑者”标杆企业推荐名单

| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 能效指标名称 | 2023年企业单位产品能耗 | 省级能效“领跑者”标杆值 | 行业标杆水平 | 标准先进值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建百宏石化有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 精对苯二甲酸单位产品综合能耗 | 22.86kgce/t | / | 80kgce/t | 80kgce/t |
| 2 | 万华化学（福建）有限公司 | 聚氯乙烯（乙烯法通用型）单位产品综合能耗 | 203.07kgce/t | / | 620kgce/t | 620kgce/t |
| 3 | 福建省展化化工有限公司 | 过硫酸铵单位产品综合能耗 | 420.99kgce/t | / | / | 460kgce/t |
| 过硫酸钠单位产品综合能耗 | 425.27kgce/t | / | / | 500kgce/t |
| 过硫酸钾单位产品综合能耗 | 397.31kgce/t | / | / | 600kgce/t |
| 4 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 纺织业 | 机织化纤印染布单位产品综合能耗 | 27.96kgce/hm | / | 28kgce/hm | 28kgce/hm |
| 5 | 天守（福建）超纤科技股份有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 超纤革（第10类工艺）单位产品综合能耗 | 1559.7kgce/tsl | / | / | 5000kgce/tsl |
| 合成革（湿法工艺）单位产品综合能耗 | 242.6kgce/tsl | / | / | 250kgce/tsl |
| 合成革（干法工艺）单位产品综合能耗 | 199.7kgce/tsl | / | / | 200kgce/tsl |
| 合成革（后处理工艺）单位产品综合能耗 | 45.9kgce/tsl | / | / | 50kgce/tsl |
| 6 | 福建佳通轮胎有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 全钢子午线轮胎单位产品能耗 | 221.7kgce/t | 222kgce/t | 235kgce/t | 285kgce/t |
| 半钢子午线轮胎单位产品能耗 | 278.7kgce/t | / | 290kgce/t | 380kgce/t |
| 7 | 凯盛（漳州）新能源有限公司 | 非金属矿物制品业 | 光伏压延玻璃单位产品综合能耗 | 250.76kgce/t | / | / | 260kgce/t |